**DA** Til rengøring af det skjulte rørsystem i spabade på op til 500 liter vand.

**Brugsanvisning :**

Spabadet fyldes med vand til ca. 5 - 10 cm over dyserne. Brugt badevand kan anvendes.

Tilsæt 125 ml. SpaCare Pipe Cleaner til 100 - 200 l vand. Kontroller at luftindblæsningen er slukket.

Start vandcirkulationen og lad pumpen køre i ca. 10 min. Tøm karret og

skyl grundigt med rent vand. Under rensningen kan irriterende lugt opstå, hvorfor

effektiv udluftning af rummet anbefales.

Der må ikke bades i vand, der er tilsat SpaCare Pipe Cleaner .

Spabade på hoteller og i udlejningshuse rengøres hver 4. uge. I private bade rengøres 3 - 4 gange årligt. SpaCare Pipe Cleaner dræber ikke bakterier - men den gør rent.

Til sikring af den nødvendige hygiejne og desinfektion i forbindelse med

badning, anvendes SpaCare SunWac 3 tabletter.

Få mere information på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)